Kışa Hazır Bir Çatı Doğru Sistemle Mümkündür
Kış aylarında çatılar; yağmur, kar, don, rüzgâr ve ani sıcaklık değişimleriyle karşı karşıya kalır. Bu zorlu koşullara hazırlanmak, yalnızca çatı kaplama elemanlarının mevcut durumunu kontrol etmekten ibaret değildir. Uzun ömürlü ve konforlu bir çatı için kiremit, su yalıtımı, ısı yalıtımı, havalandırma ve detay çözümlerinin birbirini tamamlayan bir sistem olarak ele alınması gerekir.
Çünkü çatıdaki sorunların önemli bir bölümü ana yüzeyden değil; baca ve duvar dipleri, mahya hattı, vadidere birleşimleri ve yalıtım katmanlarındaki uygulama detaylarından kaynaklanır. Kışa hazır bir çatının temelinde doğru malzeme kadar doğru detay çözümü ve doğru işçilik de bulunur.
Çatınızı Kışa Hazırlamaya Kontrol ile Başlayın
Kış öncesinde çatının genel durumu uzman bir uygulayıcı tarafından kontrol edilmelidir. Kiremitlerin yerleşimi, sabitliği ve yüzey bütünlüğü gözden geçirilmeli; mahya hattı, baca dipleri, duvar birleşimleri, vadidere detayları ve yağmur suyu tahliye noktaları incelenmelidir.
Kontrol sırasında şu sorulara yanıt aranmalıdır:
· Kiremitlerin yerleşimi ve sabitliği uygun durumda mı?
· Kiremit yüzeylerinde dış etkenlere bağlı müdahale gerektiren bir durum bulunuyor mu?
· Kiremit altı su yalıtım örtüsü görevini yerine getiriyor mu?
· Baca ve duvar diplerinde suyun girebileceği açıklıklar bulunuyor mu?
· Mahya altında hava dolaşımı sağlanıyor mu?
· Isı yalıtım plakaları arasında boşluk veya süreklilik kaybı var mı?
· Yağmur olukları ve su tahliye kanalları açık mı?
Bu kontroller, kış başladıktan sonra ortaya çıkabilecek su sızıntısı, yoğuşma ve ısı kaybı gibi sorunların önceden fark edilmesini sağlar.
Su Yalıtımı Kiremidin Altında Devam Etmelidir
Kiremit, çatının dış hava koşullarına karşı ilk koruma katmanıdır. Ancak çatının su güvenliği yalnızca kiremit yüzeyine bırakılmamalıdır. Kiremit altına uygulanan su yalıtım örtüsü; rüzgârla taşınan yağmurun, kar suyunun veya üst kaplama seviyesinden geçebilecek suyun alt katmanlara ulaşmasına karşı ikinci bir koruma oluşturur.
Kılıçoğlu’nun uygulama açıklamalarında su yalıtım örtüsünün saçaktan başlayarak, gerekli bini payları korunarak ve çatı eğimi dikkate alınarak uygulanması önerilir. Düşük eğimli çatılarda bini paylarının artırılması gerekebilir.
Örtünün gelişigüzel serilmemesi; birleşimlerinin, saçak bağlantılarının ve detay dönüşlerinin kesintisiz biçimde çözülmesi önemlidir. Kılıçoğlu su yalıtım çözümlerinde buhara açık bir su yalıtım örtüsü kullanılması, çatı içinde oluşan su buharının dışarı atılmasına da yardımcı olur. Böylece dışarıdan gelen suya karşı koruma sağlanırken çatı katmanlarının nefes alması desteklenir.
Baca Dibi Yalıtımı Neden Önemlidir?
Bacalar ve çatı yüzeyine çıkan duvarlar, kiremit düzeninin kesintiye uğradığı noktalardır. Yağmur ve eriyen kar suyu bu birleşimlerde birikebilir. Baca çevresindeki yalıtımın yüzeyle uyumunun bozulması veya detayın doğru uygulanmaması durumunda su; kiremit altına, ahşap taşıyıcılara ve iç mekâna ilerleyebilir.
Bu nedenle baca ve duvar diplerinde yüzey hareketlerine uyum sağlayabilen, kiremit formuna oturan ve kesintisiz bir su tahliye hattı oluşturan detay ürünleri kullanılmalıdır.
Kılıçoğlu’nun Bacafleks ve Bacaser Plus çözümleri, baca ve duvar dibi gibi kritik birleşimlerin yalıtılması amacıyla geliştirilmiştir.
Doğru baca dibi uygulamasında suyun arka bölümde birikmeden yanlara yönlendirilmesi, yalıtım malzemesinin yüzeye tam olarak oturması ve üst bağlantıların yağışın geliş yönüne karşı korunması gerekir. Bu detayların uzman uygulayıcı tarafından çözülmesi, ileride yapılacak zahmetli onarımların önüne geçebilir.
Mahya Altı Havalandırması Çatının Nefes Almasını Sağlar
Mahya, eğimli çatı yüzeylerinin en üstte birleştiği hattır. Isınarak yükselen nemli havanın çatıdan uzaklaştırılması için bu hattın doğru şekilde havalandırılması gerekir.
Kiremit altındaki hava dolaşımı yetersiz olduğunda yoğuşma oluşabilir. Yoğuşan nem zamanla ahşap elemanları, yalıtım katmanlarını ve çatı altındaki yaşam alanlarını olumsuz etkileyebilir.
Bu nedenle hava girişinin saçak bölgesinden, çıkışının ise mahya hattından sağlandığı kesintisiz bir havalandırma düzeni oluşturulmalıdır.
Kılıçoğlu Mahyaser, kuru mahya sistemlerinde kullanılan, buhara açık ve su sızdırmaz bir mahya altı havalandırma bandıdır. Mahya hattını yağışa karşı korurken çatı altındaki hava ve su buharının dışarı çıkmasına yardımcı olur.
Çatı Isı Yalıtımı Nasıl Yapılmalıdır?
Isı yalıtımı, su yalıtımından farklı bir işleve sahiptir. Su yalıtımı yağışın yapı katmanlarına ulaşmasını önlemeye çalışırken ısı yalıtımı, iç ve dış ortam arasındaki ısı geçişini sınırlar.
Verimli bir çatı için iki katmanın da doğru sırada ve birbirinin çalışmasını engellemeyecek biçimde uygulanması gerekir.
Eğimli çatılarda ısı yalıtım plakaları, projede belirlenen taşıyıcı veya dikey çıta aralıklarına boşluk bırakılmadan yerleştirilmelidir. Plakalar arasındaki açıklıklar ve kesintiler ısı köprülerine yol açabileceği için birleşimlerin sıkı ve sürekli olması önem taşır.
Yalıtımın üzerine buhara açık su yalıtım örtüsü uygulanmalı; ardından havalandırma boşluğu ve kiremit taşıyıcı çıtaları oluşturulmalıdır.
Kılıçoğlu İzoçatı Mineral Yün, mertek üstü uygulamalar için geliştirilen; ısı ve ses yalıtımına katkı sağlayan, su itici ve buhar geçirgen bir yalıtım levhasıdır. Ürünün resmi sayfasında ısı iletim katsayısı 0,034 W/mK ve yangına tepki sınıfı A1 olarak belirtilmektedir.
Kullanılacak yalıtım kalınlığı ise binanın bulunduğu iklim bölgesine, çatı tipine, mevcut katmanlara ve ilgili enerji performansı hesaplarına göre uzman tarafından belirlenmelidir.
Kış Şartlarında Neden Mikrokil Teknolojili Kil Kiremit?
Kil kiremit; doğru çatı eğimi, doğru sabitleme ve tamamlayıcı yalıtım sistemiyle uygulandığında kış koşullarına karşı güçlü bir çatı sisteminin önemli bileşenlerinden biridir.
Kiremidin performansını belirleyen unsurlar arasında doğal kil hammaddesinin yanı sıra hammaddenin hazırlanma ve pişirilme teknolojisi de yer alır.
Kılıçoğlu’nun Mikrokil teknolojisinde kil hammaddesi 500 mikronun altında öğütülerek daha homojen ve yoğun bir yapıya ulaştırılır. Marka, bu üretim teknolojisinin kiremitte yüksek mukavemet, pürüzsüz yüzey, su sızdırmazlık ve dona karşı dayanım sağladığını belirtmektedir.
Yoğun ve homojen kil yapısı, yağışın yoğun olduğu dönemlerde suya karşı direnci destekler. Dona dayanım, kış dönemlerinde tekrarlanan donma ve çözülme döngülerine karşı performans açısından önem taşır.
Pürüzsüz yüzey, kir ve dış etkenlerin yüzeyde tutunmasını sınırlandırırken yüksek eğilme mukavemeti; kar yükü ve bakım sırasında oluşabilecek mekanik etkilere karşı dayanıklılığa katkı sağlar.
Bu özellikler, Mikrokil teknolojisiyle üretilen Kılıçoğlu kil kiremitlerini; yağmur, kar, don ve sıcaklık değişimlerinin etkili olduğu kış şartlarında güçlü ve uzun ömürlü bir çatı sisteminin temel bileşenlerinden biri hâline getirir.
Kışa Hazır Çatı Bir Sistem Bütünüdür
Dayanıklı bir çatı yalnızca iyi bir kiremitten oluşmaz. Mikrokil teknolojili kil kiremit, kiremit altı su yalıtımı, kesintisiz ısı yalıtımı, baca ve duvar dibi detayları, mahya altı havalandırması ve doğru uygulama birlikte çalışmalıdır.
Kış gelmeden çatınızı kontrol ettirin; bakım veya yenileme gerektiren detayları uzman desteğiyle değerlendirin. Kılıçoğlu kiremit ve çatı sistem çözümlerini inceleyerek yapınıza, çatı eğiminize ve bulunduğunuz iklim koşullarına uygun sistemi belirleyin.
CTA: Kışa hazır, dayanıklı ve uzun ömürlü bir çatı için Kılıçoğlu kiremit ve çatı sistem çözümlerini keşfedin.
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